선착장대합실 설치 시방서

1. 적용범위

1) 본 시방은 관내에 설치되는 선착장대합실(이하 대합실이라칭함)에 관한 제반사항을 규정한다

2) 대합실은 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제작, 조립, 시공이 되어야 하며 사전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 자  재

1) 본물품은 도면, 사양서 및 시방서에 의거 정교하게 제작되어야 한다.

가. 재질

KS제품을 사용하여야 하며 KS 표시품이 없을시에는 형식 승인 및 시중 최우량 제품을 사용한다

나. 규격

A. 형재의 모양 및 치수는 설계도면에 따른다.

B. 형재는 모양이 바르고 매끄럽고 균일하며 사용상 해로운 부품, 흠 등 결함이 없어야 한다.

2) 본 공사에 사용되는 주요자재는 KS에 규정된 시험의 성적서를 가지고 있어야 하며 성적서의 수치가 규정된 수치보다 낮아서는 안된다.

3. 조립 및 시공

1) 시공 예시도

2) 시공

가. 시공함에 있어 시공의 순서 및 공법은 설계도면 및 시방에 의거 시공하며, 현장 조건이 도면과 상이할 경우 감독관과 협의하여 시공한다.

나. 시공에 앞서 본 시공으로 인한 사용자의 불편을 최소화 할 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 기초공사중 콘크리트 타설은 양생이 완료될 때까지 적절한 조치를 취하여야한다.

라. 기초공사 완료후 주기둥의 설치는 수직 및 수평이 맞도록 견고하게 설치한다.

마. 도급자는 본 설치공사의 전,중,후의 공정 사진을 촬영하여 준공완료후 준공서류에 첨부하여 제출하도록 한다.

바. 시공완료후 시공상의 문제로 인한 하자발생시 도급자는 이를 보수하여야 한다.

4. 현장설치

1) 제품의 반입은 감독관 또는 검수원의 승인을 득한 후 반입하여야 한다.

2) 현장설치시 사전현장의 위치와 형태등을 정확히 실측하여 오차없이 제작 설치한다.

3) 설치시 수직ㆍ수평이 맞고 견고하고 미려하게 설치하여야 한다.

(단, 감독관의 지시에 따라 설치할 수 있다.)