기 자 재 구 매 내 역

인천광역시도시개발공사

번호	품 명	규 격	수량	단가	금액	비고
1	컴퓨터 본체	세부규격서 참조	35
2	모니터	세부규격서 참조	35

물품규격서

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
컴퓨터	2.66GHz	대	35

시스템	운영체제	OS	Microsoft Windows XP Pro
	프로세서	CPU	Intel Core 2 Duo 2.66GHz
		CPU 클럭	2.66GHz 이상
		CPU 패키지	LGA 775 type, 64BIT, Dual Core
		FSB	1333MHz
		L2 캐시 메모리	4M
	칩셋	메인 칩셋	Intel P35
		슬롯	PCI x 2ea, PCI Express 1ea(16배속), PCI Express 1ea(1배속)
	메모리	메인 메모리	2,048MB 667MHz DDR2(1024MB x 2)
		메모리 뱅크수	Total 4 ea, Open 2ea
멀티미디어	그래픽	그래픽	nVidia GeForce 7300LE
		그래픽 메모리	256MB
	ODD	사운드	3D PCI Sound (2.1채널 우퍼스피커 별도 제공)
네트워크	유선 LAN	유선 LAN	Marvell 10/100/1000Mbps
저장 장치	HDD	HDD	320GB (7200rpm) S-ATA HDD
	ODD	ODD	Super-Multi
	FDD	FDD	3.5"
입력 장치	키보드	키보드	한글 키보드 (PS/2), Key Skin
	마우스	마우스	광마우스 (USB)
I/O 포트	전면 포트	전면 포트	USB 2.0 2개, Audio In/Out, IEEE1394 * 1ea, SPDIF
	후면 포트	후면 포트	SIO 1개, PIO 1개, PS/2 2개(키보드, 광마우스) USB 2.0 4개, Mic, Headphone. IEEE1394 * 1개
파워			250W

1. 컴퓨터 본체

2. LCD모니터(35대)

1) 화면크기 : 19인치 (일반)

2) 해상도 :  1280*1024

3) 응답속도 : 5ms

4) 밝기 :  300cd

5) 명암비 : 2000:1

6) 시야각도(상하_좌우) : 170/170

7) 인터페이스 : 15Pin D-Sub,

8) 도트피치 : 0.294mm

구 매 규 격 서

인천광역시도시개발공사

품 명	컴퓨터(본체)	단 위	대	수 량	35
개 요	인텔 Core2 Duo CPU 장착 모델
규 격(Specification)
1. 특징 1) 인텔 코어2 듀오 CPU 장착 모델이어야 한다. 2) 메모리 용량이 2GB이상이어야 한다. 3) 플로피(3.5“, 1.44MB) 사용이 가능해야 한다. 4) 강력한 VGA Geforce 7300LE 256MB이상이어야 한다. 5) 그래픽, CAD작업으로 하드 용량이 320GB이상이어야 한다. 6) 비디오 메모리 256MB이상이어야 한다. 7) DVD콤보 RW기능이 가능한 DVD Super Multi 드라이브가 장착되어야 한다. 2. 사양 1) CPU : 인텔 코어2듀오 2.66GHz 2) RAM : 2GB DDR2 3) HDD : 320GB(7200rpm, S-ATA) 4) FDD : 3.5" 5) ODD : DVD Super Multi 기록 및 재생 6) 그래픽 : Geforce 7300LE 7) 비디오메모리 : 256MB 8) 오디오 : 3D PCI Audio(On Board)내장형 9) I/O Port : 6 USB2.0, 병렬, 직렬포트, 멀티카드리더기 장착(9-in-1) 10) 키보드/마우스 : PS/2방식, USB광마우스 11) O/S : XP Pro 12) S/W : 제작사에서 제공하는 기본S/W 3. Accessory (부대품) 1) LAN CARD 장착 : 10/100/1000Mbps 2) 스피커 : 우퍼스피커 2.1채널 3) 기타 작동에 필요한 각종 프로그램 제공 4. 의견 1) 품질 보증 및 빠른 A/S를 위해 공신력이 있는 업체의 브랜드제품 이어야 한다. 2) 납품 전에 반드시 수요 담당자와 충분히 협의를 갖는다. 2) 무상 A/S 기간은 1년으로 한다. 3) 기자재 설치 후 제품에 대한 사용자 교육을 완료하고 검수한다. 4) 설치비 포함.

구 매 규 격 서

인천광역시도시개발공사

품 명	LCD 모니터 19″	단 위	대	수 량	35
개 요	19″ LCD모니터
규 격(Specification)
1. 특징 1) 최대해상도가 1280×1024이상이어야 한다. 2) 캐드작업과 그래픽작업이 용이하도록 화면이 19˝이상이어야 한다. 3) 밝기가 300cd이상이어야 한다. 4) 명암비가 2000:1이상이어야 한다. 5) 모니터 높이조절 가능 2. 사양 1) 해상도 : 1280×1024 2) 도트피치 : 0.294㎜ 3) 밝기 : 300cd 4) 시야각도(상하_좌우) : 170_170 5) Color : 16.2M color 6) 명암비 : 2000:1 7) 지원주파수 : 수평 30~80KHz, 수직 56~75KHz 8) 스탠드 부가기능 : 높낮이 조절(100㎜), 틸트(앞뒤기울기조절가능), 스위블(좌우회전가능) 9) 단자 : 15Pin D-sub, 3. Accessory (부대품) 1) 본체 연결 단자 2) 한글 사용 설명서 3) 기타 작동에 필요한 각종 프로그램 제공 4. 의견 1) 반드시 본체와 같은 브랜드제품으로 한다. 2) 납품 전에 반드시 수요 담당자와 충분히 협의를 갖는다. 3) 무상 A/S 기간은 1년으로 한다. 4) 기자재 설치 후 제품에 대한 사용자 교육을 완료하고 검수한다.