전산장비 구입 및 설치 시방서

2008. 1

전산장비 구입 및 설치 시방서

Ⅰ. 일 반 사 항

1. 목   적

본 시방서는 인천광역시도시개발공사의 청약관리 시스템 도입 및 전자결재 시스템 확장에 따른 관련 장비와 소프트웨어를 구매・설치함에 있어 인천광역시도시개발공사와 납품업체간 구매・설치 조건 및 지원 사항에 있어  이행되어야 하는 세부 내용을 규정함에 있다.

2. 사업명 : 전산장비 도입(서버, 스위치, 스토리지 증설, S/W도입)

3. 납품 및 설치장소 : 인천광역시도시개발공사 전산실내

4. 사업기간 : 계약일로부터 30일 이내

※ 납품 및 설치는 계약일로부터 30일 이내로 한다.

5. 제품 및 수량 : 주전산기(2식)
통합어플리케이션 스위치(1식)
스토리지 증설(1식)
Web Application Server(2식)
Web Server(2식)

6. 입찰참가자격

가. 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조의 자격을 구비하고 우리공사에서 제시한 시방서(규격서) 등에 따라 납품이 가능한 업체

나. 계약시 납품제품의 원 제조사에서 발행한 공급확약서 및 기술지      원확약서(Certification)를 제출 하여야 한다.

7. 구매 및 설치의 범위

구매 및 설치범위는 아래사항을 준하며 세부내역은 “납품규격서 및 특수조건“에 따른다

가. 하드웨어 및 소프트웨어 구매 및 설치

구 분		수 량	비 고
하드웨어	주전산기	2식	전자결재 청약관리
	통합어플리케이션 스위치	1식
	스토리지 증설	1식	EMC CX600
소프트웨어	Web Application Server	2식	전자결재 청약관리
	Web Server	2식	전자결재 청약관리

나. 도입되는 모든 장비(S/W 포함)는 기존 운영중인 업무(전자결재, 웹서버, 스토리지등)와 유기적인 연계 체제 구축.

다. 전자결재서버는 통합스토리지 장치에 DAS 또는 SAN Switch 통하여 연결되어야 한다.

라. 공급된 시스템 운영에 관한 교육과 기술지원.

마. WAS서버 구축시 기존DB서버 및 웹서버와의 안정적인 네트워크 연동이 되어야한다.

바. 기 사용중인 스토리지(EMC CX600)의 안정적인 증설을 해야 하며, 필요시 볼륨재구성에 지원해야 한다.

사. 통합어플리케이션 스위치는 Layer 7기능, 웹방화벽, 웹가속기 기능을 통합한 제품으로 외부접속 폭주시 웹서버 로드밸런싱에 안정적으로 운영이 가능한 제품 이어야 한다.

아. 시스템 구축시 타서버의 위치 변경이 필요하다고 판단될 때에는 적극적으로 기술지원에 협조해야 한다.

자. 도입되는 장비는 현재 공사 시스템(예, 청약 웹서버 이중화)을 목표 시스템 구성도에 맞게 구축되어야 한다.

차. 목표 시스템 구성도

WS 도입

WS 도입

WAS 도입

WS,WAS 도입

8. 제출서류

납품업체는 계약 및 물품 납품시 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 한다.

가. 계약할 때 제출해야할 서류

- 물품 납품 ․ 설치 수행계획서

- H/W(서버, 스토리지), S/W제조사의 “제품공급 및 기술지원 확약서” 원본 각 1부

나. 납품할 때 제출해야할 서류

- 납품장비의 물품 상세명세서 (Information List) 1부

- 계약물품 구성품별 단가명세 (낙찰가 기준) 1부

9. 유지보수

가. 납품 및 설치되는 모든 장비 및 S/W는 검수 후 무상유지보수 기간을 1년으로 한다.

나. 무상유지보수의 범위와 지원방안에 대하여 구체적으로 제시하여야 한다.

다. 유상 유지보수인 경우 분야별로 구분하여 명시하여야 한다.

라. 제안된 장비의 정비능력을 가진 기술자를 보유하고 최적의 운용
방안과 응급처리 방안에 대해 상세한 대책을 제시하여야 한다.

마. 납품된 장비의 장애 및 하자 발생 시 즉각 복구 조치되어야하고 이에 대한 상세한 대책을 제시하여야 한다.

10. 대가지급

본 물품의 구매는 일괄구매 방식으로 추진하며 물품의 설치 후 검수를  실시한  후에 금액을 지급한다.

11. 시스템 설치

가. 납품업체는 시방서에 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로  설치 완료하여야 한다.

나. 설치시스템이 본 시방서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고      판단되면 설치 변경을 요구 할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 한다

다. 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며,
피해발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에
원상 복구하여야 한다.

라.  설치시스템의 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서      발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제처리는 납품업체가      부담하며,  구매목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목       이외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이     미 포함된 것으로 본다.

마. 검수 완료 후에라도 본 시스템 구매・설치에 있어 납품업체의
책임으로 발생되는 모든 사고와 그로인한 손해에 대하여는
납품업체가 변상 조치하여야 한다.

12. 보안유지

가. 납품업체는 본 계약을 수행하면서 알게 된 우리교와 관련된 모든      사항을 외부로 유출하거나 인용할 수 없다.

나. 납품업체는 설치 중 취득한 보안사항과 서버의 내부자료 구성,       구현기법, 네트워크 구성 등에 대한 자료를 외부로 유출할 수       없으며,  이에 따른 문제발생 시 납품업체가 모든 민・형사상 책      임을 지고 보상하여야 한다.

다. 납품업체는 전산정보원 출입 등에 필요한 제반 보안사항을 충실     히 이행하여야 한다,

라. 납품업체는 무상유지보수기간 내 납품시스템의 보안상 문제점 발       견시   즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

Ⅱ. 특 수 조 건

1. 정   의

본 특수조건에 명시된 사항은 시스템을 구매・설치하는데 있어서 인천광역시도시개발공사(이하 “갑”이라 한다)와 물품납품 및 설치업체(이하 “을”이라 한다)간에 성립되어야 할 구매조건, 하드웨어 및 소프트웨어시스템 설치 등 계약 이행에 관한 사항에 적용한다

2. 구매조건

가. “을”이 납품・설치하는 시스템 및 관련 S/W에 대하여 H/W         구성, 네트워크 연결 등이 “갑”의 완전한 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 가져야 한다

나. 주요 구성품, 부품 등을 포함한 서버 및 부대장비는 별첨 규격서
이상의 최신 규격의 완제품을 공급하여야 하며, 반드시 제조사의   정품을  사용하여야 한다. 또한 설치되는 모든 물품은 해당 기종    의 제조사가  공급하는 동일제품이어야 한다

다. 납품하는 모든 소프트웨어는 정품 및 최신 버전이어야 하고 각
제품별로 라이센스(저작권)를 제공하여야 하며, 원소유자의
저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다.

라. 서버 자원의 가용성을 극대화하고 시스템 부하에 따라 작업을
최적으로 배치하여야 한다.

3. 시스템 설치

가. 시스템 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생      하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 “을”이 부담 한다

나. 납품장비를 설치할 때 “갑”의 전산실에 이미 설치된 서버 및 부        대장비,  네트워크 등에 전혀 지장이 없도록 기존 시스템 및 향후     도입 예정 시스템과 완벽한 호환과 정상적인 운영이 이루어지도록 하여야 하며, 손상 시에는 “을”의 비용으로  즉각 원상복구하여야 하며, 타 시스템과의 자료 유통에 있어  H/W 및 S/W적인 문제가 없어야 한다.

다. 기존 전산장비의 접속 및 상호연동을 위하여 기존 장비들의 환     경을  변경할 필요가 있을 시에는 “갑”의 승인을 득한 후 “을”의 책임 하에 조치하여야 한다.

라.  시스템 설치와 네트워크 접속에 있어서 시방서에 명시된 물품      외에 추가 물품이 소요될 시에는 “을”이 무상으로 공급하여야       한다.

마. 시스템의 납품 및 설치는 “갑”의 업무에 지장을 초래하지 않는       시간을 이용하여 작업하여야 하며, 작업에 필요한 각종 장비, 소    모품 등은 “을”이 제공하여야 한다.

4. 시스템 검수

가. “을”은 시스템 설치를 완료하고 관련증빙서류를 제출한 후 “갑”        이 지정한 감독관의 입회 하에 각종 현장시험을 실시하여 “갑”이     요구한 항목에 대하여 정상 가동함을 입증하여야 한다.

나. “을”은 검수 전 시스템 관련 기본교육 및 운용에 필요한 기술자      료를  “갑”의 시스템 관리자에게 충분히 제공하여야 한다.

다. 검수에 필요한 장비는 “을”이 검수기간 동안 “을”이 무상으로 제       공해야 한다.

라. 시스템 검수 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 “을      “은 정상 가동이 될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 수정 및      보안 요구사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

마. 최종 검수결과, 시스템이 불가하다고 판단되거나 장비의 하자발       생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “갑”의       요구에 의해  “을”은 납품・설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하     며 그 비용은 ”을“의 부담으로 한다.

5. 교육 및 운영지원

가. “을”은 시스템 검수 완료 후, “갑”의 요청이 있으면, 다음과 같은 사항을  지원하여야 한다.

(1) 납품 시스템의 전반적인 보완 및 개선 작업

(2) 장애발생 시 신속한 복구 및 기술 지원

(3) “갑”의 시스템관리자에게 운영에 관련된 실질적인 기술교육 지원

나. “을”은 납품한 시스템의 효율적인 운영과 장애처리를 위하여         “갑”이 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 서버 및 해당 S/W   에 대한 운영교육을 실시하여야 한다.

다. 시스템 관리자 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의     하에 무상으로 적극 지원하여야 한다.

6. 유지보수 및 기술지원 사항

가. “을”은 무상유지보수기간 중 월 1회 이상 시스템에 대한 정기
점검을 실시하여야 하며, 그 결과를 기록하여 서면 제출하여야 한다.

나. 장애발생 시 수리정비는 장애통보 후 3시간 이내에 착수, 착수 후
5시간 이내에 복구완료 및 장애원인 규명과 예방조치를 하여야 한다.

다. “나”항과 관련하여 “갑”에게 피해가 발생할 경우 “을”이 변상
조치하여야 하며, 장애복구에 따른 시간초과로 정상적인 업무에     지장을 초래 할 경우 “을”은 “국가를당사자로하는계약에관한법률“ 제26조에 의하여 지체상금을 지불하여야 한다.

라.  무상유지보수기간 중 시스템의 장애로 24시간 이상 온라인
서비스가 불가할 경우에는 동급이상의 대체 기종 또는 부품을 설치   하여 온라인서비스에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

마. 무상유지보수기간 중 시스템 운영에 상당한 지장을 초래하는
동일한 장애가 3회 이상 반복되거나, 1년간 5회 이상 시스템에 장   애가 발생할 때 “갑”의 시스템 교체요구가 있으면 이에 응하여야 한다.

사. 소프트웨어 보완 및 기술지원

(1) “을”은 기기 공급 후 “갑”의 운영자가 요구할 경우 유지보수에 필    요한 소프트웨어 지원(신규, 수정) 및 소요 부품을 실비로 제공하여야 한다.

(2) “을”은 시스템에 탑재된 S/W와 관련 최신 버전으로의 업그레      이드가 필요할 때에는 무상으로 지원하고, “갑”이 요구할 경우     기능개선 및 보완 작업을 실시하여야 하며 상세한 내역은 상호    협의에 따른다.

아. “갑”이 추후 무상유지보수 기간동안 시스템을 확장하거나 이설, 타 기종으로 교체 등의 사유가 발생 시 “을”은 이에 적극 지원, 협조하여야 한다.

7. 제출서류

“을”은 물품 검수시 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 하며, 사업수행 중 “갑”이 필요하다고 판단되는 산출물은 “을”이 추가 또는 보완 제출하여야 한다.

가. 운영체제를 포함한 S/W 원본 CD-ROM

나. 설치관련 사진첩 1부

다. 납품장비에 대한 시작과 종료 등 운영메뉴얼 1부

8. 기타사항

가. 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양만 규정하였으므로 상      세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 “을”은 관리상 문      제가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

나. 본 시방서에 대하여 “갑”과 “을”의 해석간 차이가 있을 때는 관계      법령과 일반관례에 따르며, 소송관할법원은 “갑”의 주소지 관할 법     원으로 한다.

Ⅲ. 납 품 규 격 서

1. 하드웨어

1-1. 서버시스템

품 명	세부항목	세 부 규 격	수량
주전산기구매	중앙처리장치 (CPU)	- Type : Itanium2 processor 64bit 이상 - 설치수량 : CPU 1.6GHz × 2EA(4Core) 이상 (최대 16Core 확장) - Cache : L1 Cache 32KB이상,내부 On-chip cache/CPU이상 L3 Cache 18MB이상 - 칩셋 : SX2000 사용	2식
	Main Memory	- 설치용량 : 16GB 이상 (PC2-3200 DDR-2 타입) - 확 장 성 : 128GB 이상
	인터페이스	- Gigabit Ethernet : 내장 Dual Port NIC * 1(1000Mbps이상) - Dual Ultra320 SCSI Adapter * 1
	시스템 구성	- I/O slots : PCI-X266 15slot 이상 - 시스템버스 대역폭 : 23GB/s,메모리버스 대역폭 : 34GB/s
	하드디스크 (Internal)	- 설치용량 : 146GB (15k rpm )* 2ea 이상 ( 내부 미러링 구성 ) - 접속방식 : Ultra 3 SCSI Type이상(320MB/sec)
	보조기억장치	- DAT Drive : DAT72(36GB/72GB )* 1ea 이상 - DVD-ROM (32배속 이상) * 1ea 이상
	운영체제 및 S/W	- 업계표준의 개방형 Unix(Unlimited User) - 64 Bit 운영체제 및 어플리케이션 지원 - 필수 기능 1) 한글, 한자지원, 한글 스크린 Editor 지원 2) TCP/IP, FDDI, NFS지원 3) C, ANSI C, C++, Full Set Library 4) Unix, Linux, Windows의 멀티 OS 설치가능 OS Type 별 Partition 지원
	Partition 기능	- 논리적 또는 물리적 Hardware Partition 기능 지원가능 - 2개이상의 H/W Partition 구성 지원가능 - Application 별 Partition 지원 가능 - 파티션별 전원분리 가능
	기타	- HP서버 전용RACK 1EA 제공 - 모든 제품은 제조사가 인증하는 정품이어야 함. (제조사 공급증명원 및 기술지원확약서 제출)

1-2. 통합어플리케이션 스위치

품 명	세부항목	세 부 규 격	수량
통합 어플리케이션 스위치	H/W	○ 16 Port 이상의10/100/1000Base-Tx 제공 ○ 4 Port 이상의 1000Base-X GBIC Port 제공 ○ 내장형 전원 이중화 장치 제공 ○ 64Bit 이상 Dual CPU 제공 ○ 4GB 이상의 메인 메모리 제공 ○ 512MB 이상 Flash 메모리 제공 ○ 80기가 이상 Hard Disk 내장 ( OS 이중화 및 Log 저장용 ) ○ 동시 8,000,000 session 이상 처리 ○ URI 스위칭( L7 Switching )시 2Gbps Throughput 이상 처리 ○ L4 Traffic 처리 능력 초당 220,000 Request 이상 처리 ○ L7 Traffic 처리 능력 초당 75,000 Request 이상 처리	1식
	기본 기능	○ SLB, FLB, IDS LB, WCR(Web Cache Rediretion)기능 동시제공 ○ Content 기반 URI 스위칭 및 Health Cheak 기능 제공 ○ 장비 Fail-Over 시 Session 유지기능 제공 ○ Connection Pooling (ONE Connection) 기능 제공 ○ Cookie 암호화 기능 지원 및 웹서버 정보 은폐 기능 제공 ○ IP, Port 별 Filter 기능 제공 ○ DoS/DDoS 및 Sync-Flood 방어기능 제공 ○ 웹해킹 차단 기능 제공 ○ SSH/HTTPS 보안관리 모드 제공 ○ OWASP TOP 10대 보안 취약점 및 NCSC 홈페이지 8대 보안 취약점 방어 기능 제공 ○ Proxy Mode 기능 제공 ○ 어플리케이션 플로우 모델에 의한 Positive 보안 기능 제공 ○ Negative/Positive 방식 동시 제공 ○ Zero-day 공격 및 Unknown 공격에 대한 방어구조 기능 제공 ○ SSL통신의 분석감시 및 IIS취약점에 대한 방어 기능 제공 ○ 신용카드번호,주민등록번호,전화번호 등 중요DB에 대한 방어 기능 제공 ○ Web Based GUI, SNMP, Real Time LB 모니터링, Syslog 제공 ○ HTTP Compression 100Mbps 지원 (웹 가속 기능) ○ Content Caching (RAM Cache) 기능 지원
	추가기능 (옵션)	○ SSL 가속 기능 지원 (최소 100TPS 기본 제공) ○ QoS 기능 지원 가능 ○ IPv6 지원 가능 ○ Global Server Load Balancing 기능 지원 가능
	기타	- 모든 제품은 제조사가 인증하는 정품이어야 함. (제조사 공급증명원 및 기술지원확약서 제출)

1-3. 스토리지 증설

품 명	세부항목	세 부 규 격	수량
스토리지 증설	통합 스토리지 장치 증설	○ 300GB 10k rpm * 7EA 이상 제공 ○ Raid 5 구성 및 Hot-Spare 지원 ○ 기존 통합스토리지 장치에 연결 구성 지원 ※ 기 운영중인 통합스토리지 장치 정보 - 제조사 / 모델명 : EMC / CX600	1식
	기타	- 모든 제품은 제조사가 인증하는 정품이어야 함. (제조사 공급증명원 및 기술지원확약서 제출)

세부항목	세 부 규 격	수량	비고
WAS	○ 웹 서버와의 최적의 연동 지원 (Reverse Connection Pooling 지원) - 웹 서버와의 Connection Pooling - 웹 서버와의 연결 시 방화벽 Port 오픈 없는 연결 지원 ○ Non-HTTP(TCP/IP) Request 에 대한 엔진 차원에서의 처리 지원 ○ XA 호환 데이터베이스 및 Non-XA 호환 데이터베이스 사이에서 “2-Phase Commit(2PC)” 보장 ○ 엔진 내 Java Thread 자동 모니터링, 장애 사전감지 및 자동 대처 (Auto Restart) 기능 지원 ○ 보안 - 어플리케이션 별 별도의 인증 및 권한 정책 수립 지원 - SSL 지원 ○ J2EE 1.4이상 지원 ○ 다양한 프리젠테이션 로직 지원 - Servlet, JSP (Java Server Page), XML ○ Web Services 지원 - SOAP, WSDL, UDDI, WS-Security 등 - Web Services 성능 모니터링 및 제어 환경 제공 - wizard기반의 웹 서비스 개발 환경 지원(Top-down, bottom-up 방식 모두 지원) ○ 부하 조절 및 장애 Fail over 기능 ○ session Clustering 지원 -> Enterprise/Standard 구분됨 ○ 관리 - GUI 기반의 모니터링 및 제어 환경 제공 - 클러스터 환경에 대한 중앙 집중화된 관리 환경 제공 - 관리 기능 커스터마이징 제공 - 실시간 동적으로 클러스터 구성 변경 지원 - GS(GOOD SOFTWARE)인증	2식
Web Server	○ Static Contents에 대한 Memory Caching ○ Multi Node Load balancing, Multi Node Fail over ○ WAS 와 최적의 연동 - WAS 엔진 부하에 따른 동적 서비스 Routing - WAS와의 Connection Pooling - WAS와의 효율적 요청 관리를 위한 request queuing - WAS와 연결 시 방화벽 Port 오픈 없는 연결 지원 ○ HTTP 1.1 지원 ○ 가상 호스트 지원 ○ 통합 Process 방식 (Multi threading) ○ 다양한 Dynamic contents 지원 ○ SSL, HTTPS, X.509 등 표준 보안 인터페이스 제공 ○ 관리기능 - 클러스터 환경에 대한 중앙 집중화된 관리 환경 제공 - 동적으로 설정 변경 가능, 실시간 웹 서버 모니터링 및 제어 지원	2식
기타	제조사 공급증명원 및 기술지원확약서 제출

2. 소프트웨어