송도4공구 1단지 아파트 건설공사

일부 세대 주방가구 제작, 설치

제    작    시    방    서

Ⅰ. 개요

1. 품    명 : 송도4공구 1단지 아파트 건설공사 일부세대 주방가구 제작 및 설치

2. 대상위치 : 연수구 송도동 9-31 내

3. 송도4공구 1단지 건설공사 개요

○ 대지면적 : 96,696㎡ (29,250평)

○ 연 면 적 : 206,855㎡ (62,573평)

○ 용적률/건폐율 : 154.99% / 22.67%

○ 세 대 수 : 980호(32평형 ~ 64평형)

4. 주방가구 제작 및 설치 개요

○ 해당세대 : 49-C 평형, 22세대

○ 설치위치 : 주방가구 냉장고 옆 키큰장 (별첨 도면 참고)

5. 과업기간 : 계약일로부터 20일 이내

Ⅱ. 제작사양

1. 철거 후 폐기물 수거, 처리 및 청소등 기본사항 준수

2. 도어사양은 18T, White UV High Glossy 마감이며, 도어몸통은 E1급 이상임, 기존 설치되어 있는 주방가구와 하드웨어, 손잡이등 구성재는 동급으로 설치하며, 조화를 이루어야 함.

3. 계약전 현장 방문하여 실측후 설치도면 작성 및 제출

4. 제작사양에 규정되어 있지 않은 사항이나 중복 혹은 모순이 생길 때에는 계약전에 공사와 협의후 설치한다.

5. 납품자는 납품전 주방가구 견본을 공사의 승인을 받아 납품한다.

6. 가구에 포함되는 각종 엑세서리 및 부품은 제작전 공사의 승인을 받아야 한다.

7. 입주 완료세대의 경우 입주자에게 피해가 가지 않도록 최대한 입주자의 요구에 협조하여야 하며, 기 설치된 물품에 훼손을 끼쳤을 경우 동일한 제품으로 원상복구하여야 한다.

8. 본건은 제품 현장 설치도이며 설치완료시 까지입니다.

Ⅲ. 일반사항

1. 본 과업지시서에 규정되지 아니한 사항은 「지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령」, 회계예규 물품구매계약 일반조건, 물품구매 입찰 유의서 등 관계법령과 우리공사의 관련규정에 의거 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

2. 제작 및 설치 기준은 송도4공구 1단지 건축 시방서, 건설부 제정 건축공사 표준시방서, 산업표준화법 및 공산품 품질관리법의 사항에 따른다.

3. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 감독원이 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 이에 따라야 하며, 관계기관의 요구 및 우리공사의 사정에 의하여 변경이 있을 때에는 우리 공사의 방침에 따라야 한다.

4. 본 과업 수행중 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인의 부담으로 처리하여야 한다.

5. 수급자는 동원되는 인원 및 장비에 대한 안전사고가 발생치 않도록 안전교육을 실시하여야하며 수급자의 귀책사유로 인한 사고발생시 수급자가 모든 책임을 진다.

6. 과업지시에 명시되지 않은 사항은 감독원과 사전협의 후 감독원이 승인한 방법으로  시행하여야 한다.

7. 우리공사의 제규정을 준수하여야하므로 의문사항이 있는 경우 착수전 서면으로 심의하여야함.