과  업  내  용  서

송도4공구 3단지 아파트 건설공사 폐목재 재활용처리 용역

2007. 06

건 축 계 획 팀

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 송도4공구 3단지 아파트 건설공사 폐목재 재활용처리 용역

2. 과업위치 : 인천광역시 연수구 송도동 9-6번지

3. 목    적

본 용역은 송도4공구 3단지 아파트 건설공사 시행에 따른 사업지구내 건설공사시 발생되는 폐목재를 관련 법규에 의거 적정하게 재활용함을 목적으로 한다.

4. 과업기간 : 계약일로부터 건설공사 준공일까지

5. 과업내용 : 공사중 건설현장내에서 발생하는 폐목재 재활용 처리

○ 성상별 폐기물 수량

종 류	수 량 (TON)	비 고
폐 목 재	146.09	재활용 처리

Ⅱ. 일반사항

1. 본 과업내용서는 송도4공구 3단지 아파트 건설공사 폐목재 재활용 처리에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 우리공사의 관련규정에 의거 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

2. 수급인은 계약후 7일이내에 착수하여야 하며, 착수후 3일 이내에 착수계,  수행계획표, 대리인계, 용역수행자 명단 및 이력서등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하고, 계약후 15일 이내에 과업별 시행방법 등 세부계획을 제출하여야 한다.

3. 과업수행에 참여하는 인원 및 기술진은 전문지식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

4. 과업별 이행방법등 세부계획에는 운반자, 중간처리자, 최종처리자를 명시하여야 하며, 이를 변경 할 때에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

5. 수급인은 관련법규에 따른 각종 인허가를 수급자 부담으로 득하여야 하며, 각종 민원에 대하여도 수급인의 책임으로 해결하여야 한다.

6. 수급인은 본 과업수행에 있어서 관계기관의 요구가 있을시 관계기관의 의견을 면밀히 검토하고 전문기관 또는 전문가에게 별도자문을 받아 감독원과 협의하여 처리하여야 한다.

7. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 감독원이 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 이에 따라야 하며, 관계기관의 요구 및 우리공사의 사정에 의하여 변경이 있을 때에는 우리 공사의 방침에 따라야 한다.

8. 본 과업 수행중  수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인의 부담으로 처리하여야 한다.

9. 본 과업 수행중 현장대리인이나 수급인의 고용인이 과업수행에 부적당하다고 인정 할 때는 교체를 명할 수 있으며 수급인은 즉시 이에 대한 조치를 하여야 한다.

10. 폐목재 운반시 지정차량으로 운반하여야 하며, 작업시간은 08:00～18:00를 원칙으로 하여 야간작업으로 인한 인근 주민들의 민원이 발생치 않도록 하여야 하고, 특히 페목재운반 차량통행으로 인한 비산먼지가 발생치 않도록 현장관리에 철저를 기하여야 하며, 이에 필요한 비용은 수급자 부담으로 한다.

11 수급자는 동원되는 인원 및 장비에 대한 안전사고가 발생치 않도록 안전교육을 실시하여야하며 수급자의 귀책사유로 인한 사고발생시 수급자가 모든 책임을 진다.

12. 보안사항

가. 본 용역의 수행자는 정부 보안업무 규정, 보안업무규정 시행세칙,

건설교통부 보안업무 취급규정 및 공사 보안업무 취급 준칙을 준수한다

나. 당해 용역에 대하여는 작업장소를 제한구역으로 지정하고 외부

출입을 통제하여야 한다.

13. 보안사항 및 폐기물(폐목재) 처리의 적정 이행여부를 확인하기 위하

여 감독원이 요구하는 자료는 즉시 제출하여야 한다.

Ⅲ. 특기사항

1. 폐목재처리는 폐기물관리법 및 관련법령에 의거 적정하게 처리하여야 하며, 처리과정에서 발생하는 문제에 따른 모든 민․형사상 책임은 수급인의 책임으로 한다.

2. 폐기물(폐목재)처리는 상차, 운반ㆍ처리, 최종처리 및 이에 따른 모든 부대비용을 포함한다.

3. 현장에서 반출된 폐기물(폐목재)은 중간처리장 및 최종처리장에 반입여부를 확인 할 수 있도록 반출일별 인계인수서를 관련규정에 의거 3부를 작성하여 인계․인수자가 각각 보관하고 이를 증명할수 있는 자료(계량증명서, 차량별 계량사진등)를 첨부하여 반출일 다음날 공사일지와 함께 감독원에게 제출하여야 한다.

4. 건설폐기물은 수집,운반중 흩날리거나 흘러내리지 않도록 수집,운반차량에 덮개를 설치하거나 이에 합당한 조치를 취하여 수집,운반하여야 한다.

5. 아파트 건설공사 수급업체와 폐기물(폐목재)처리 용역업체와의 시공한계는 아래와 같으며, 효율적인 처리를 위하여 사전 충분한 업무협의를 통하여 상호 협조하여야 한다.

6. 감독원의 허가 없이 폐기물(폐목재)을 반출할 수 없으며, 감독원 반출중단 요구시는 즉시 따라야 한다.

7. 위험개소에는 감독원과 협의하여 교통안전요원배치 등 안전에 필요한    안전조치를 수급자 부담으로 하여야 한다.

8. 환경민원을 예방코자 폐기물 운반차량은 현장내에서 감속운행(시속      20km) 하고, 세륜장을 거쳐 반출한다.

9. 신축 폐기물수량은 건설공사에 사용되는 재료의 할증물량으로 산출하였

으며, 공사설계변경으로 증감이 있는 경우 설계변경 처리한다.

10. 폐목재는 적법하게 처리하여야 하며 불법처리시 모든 책임은 용역 계약자가 부담한다.

Ⅳ. 기   타

1. 과업내용에 명시되지 않은 사항은 감독원과 사전협의 후 감독원이 승인한 방법으로  시행하여야 한다.

2. 우리공사의 제규정을 준수하여야하므로 의문사항이 있는 경우 착수전 서면으로 심의하여야한다.

3.  용역비의 조정은 다음의 경우에 한하여 가능하다.

(1) 아파트 건설공사의 설계변경으로 재료의 할증 물량 증감이 있는 경우

(2) 준공시 최종 정산 수량이 설계 수량보다 적을 경우

(3) 운반거리(30km기준)의 증감이 있을 경우 (별표1 참고)

4. 과업기간은 계약일로부터 당 아파트 건설공사의 준공일까지이나, 조경공사 등으로 인해 추가 폐기물 발생시 공기 연장 및 계약변경에 대해 감독자와 협의하여 처리하여야 한다.

5. 건설폐기물의 수집․운반차량은 적재함의 양쪽 옆면에는 건설폐기물 수집․운반차량, 회사명 및 전화번호를 잘 알아볼 수 있도록 가로 100㎝ 이상, 세로 50㎝ 이상의 크기로 부착 또는 표기하되, 폐기물 수집․운반증 발급기관의 장이 인정하는 경우에는 차량의 크기에 따라 부착 또는 표기의 크기를 조정 할 수 있다.

6. 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 감독자와 협의 시행하여야 한다.

<별표1>  (사)한국건설폐기물수집운반협회 “건설폐기물수집,운반비”