과  업  내  용  서

송도4공구 3단지 아파트 건설공사 건설폐기물 중간처리 용역

2007. 06

건 축 계 획 팀

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 송도4공구 3단지 아파트 건설공사 건설폐기물 중간처리 용역

2. 과업위치 : 인천광역시 연수구 송도동 9-6번지

3. 목    적

본 용역은 송도4공구 3단지 아파트 건설공사 시행에 따른 사업지구내 건설공사시 발생되는 건설폐기물을 관련 법규에 의거 적정하게 처리함을 목적으로 한다.

4. 과업기간 : 계약일로부터 건설공사 준공일까지

5. 과업내용 : 공사중 건설현장내에서 발생하는 폐기물 위탁처리

○ 성상별 폐기물 수량

종 류		수 량(TON)
폐콘크리트		1,244.71
혼합폐기물	합성수지	23.71
	종이	4.56
	유리섬유	1.17
건설폐재류	보드	11.51
	유리도자기	54.00
합 계		1,339.6

Ⅱ. 일반사항

1. 본 과업내용서는 송도4공구 3단지 아파트 건설공사 건설현장 폐기물 중간처리용역에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 우리공사의 관련규정에 의거 감독자와 협의하여 수행하여야 한다.

2. 수급인은 계약 후 7일 이내에 착수계, 과업내용별 수행계획표, 대리인계, 용역수행자 명단 및 이력서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하고, 과업별 시행방법 등 세부계획을 계약 체결 후 15일 이내에 보고하여야 한다.

3. 과업수행에 참여하는 인원 및 기술진은 전문지식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

4. 과업별 이행방법 등 세부계획에는 운반자, 중간처리자, 최종처리자를 명시하여야 하며, 이를 변경할 때에는 감독자의 승인을 받아야 한다.

5. 수급인은 관련 법규에 따른 각종 인허가를 수급자 부담으로 득하여야 하며, 폐기물 처리시 발생하는 각종 민원에 대하여는 수급인의 책임으로 해결하여야 한다.

6. 수급인은 본 과업수행에 있어서 관계기관 요구가 있을 시 관계기관의 의견을 면밀히 검토하고 전문기관 또는 전문가에게 별도 자문을 받아 감독자와 협의하여 반영하여야 한다.

7. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 감독자가 필요하다고 인정하는 중요사항은 이에 따라야 하며, 관계기관 또는 우리공사의 사정에 의하여 변경이 있을 때에는 우리공사의 방침에 따라야 한다.

8. 본 과업 수행 중 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인의 부담으로 처리하여야 한다.

9. 본 과업 수행 중 책임기술자나 수급인의 고용인이 과업수행에 부적당하다고 인정될 때, 감독자는 즉시 교체를 명할 수 있다.

10. 폐기물 운반시 지정차량으로 운반하여야 하며, 작업시간은 09:00~18:00까지로 제한하여 야간작업으로 인한 인근 주민들의 민원이 발생치 않도록 하여야 하고, 폐기물운반 차량통행으로 인한 비산먼지가 발생치 않도록 현장관리 하여야 하며, 이에 필요한 비용은 수급자 부담으로 한다.

11. 보안사항

가. 본 용역의 수행자는 정부 보안업무 규정, 보안업무규정 시행세칙, 건설교통부 보안업무 취급규정 및 공사 보안업무 취급준칙을 준수한다.

나. 당해 용역에 대하여는 작업장소를 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

12. 보안사항 및 폐기물 처리의 적정 이행여부를 확인하기 위하여 감독자가 요구하는 자료는 즉시 제출하여야 한다..

13. 우리공사에서 사업장 폐기물 배출자 신고시 수급인은 이에 협조하여야 한다.

14. 우리공사에서 관련 법규에 의거 배출자의 처리계획 및 처리실적 보고 등 각종 업무가 적기에 이행 될 수 있도록 감독자와 협의 등 적극 협조하여야 한다.

15. 용역 금액은 매립장 반입폐기물수수료 포함금액이며, 폐기물수수료         (부가세 면제)에 대한 부가세는 차후 정산하도록 한다.

Ⅲ. 특기사항

1. 폐기물처리는 처리 및 이에 따른 모든 부대비용을 포함한다.

2. 폐기물처리는 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 및 「폐기물관리법」에 의거 적정하게 처리하여야 하며, 처리과정에서 발생하는 문제에 따른 모든 민ㆍ형사상 책임은 수급인의 책임으로 한다.

3. 폐기물은 성상별․유형별로 분류하여 처리하여야 힌다.

4. 폐기물 수량은 송도4공구 3단지 아파트 건설공사 설계서를 근거로 산출하였으며 처리수량에 대한 정산방법 등은 감독자와 협의하여 감독자가 승인한 방법으로 처리하여야 한다.

5. 건설폐기물 수량은 전체 시공물량에 대한 성상별 할증수량으로 산출되었으며 건설현장 시공업체의 사유로 발생되는 건설폐기물은 (본 계약수량 이외 수량) 건설시공업체의 부담으로 처리하여야 하며, 설계변경에 의한 수량 증감시는 별도의 지시에 의하며, 본 공사의 계약용역업체는 폐기물 확인 후 반출하여야 한다.

6. 건설폐기물 분리수거를 철저히 하여야 하며, 성상별 폐기물 수량은 감독자에게 보고하고 정산 처리하여야 한다.

7. 본 과업내용서 및 설계도서의 내용과 다른 폐기물 발생시 즉시 서면으로 감독자에게 보고하고 감독자 지시에 따라 처리하여야 한다.

8. 폐기물은 현장 내에 90일 이상 보관하거나 준공 후까지 보관은 위법이므로 폐기물 반출주기는 3개월 이내로 관리한다.

9. 본 계약의 수급업체는 건설공사 수급업체의 폐기물량 확인 후 폐기물을 반출하여야 하며, 각 공종별 또는 공사계약 단위별 분쟁이 없도록 사전에 폐기물 처리비용 분담방안을 수립하여 법적문제발생 및 공종별 분쟁발생시 이를 협의할 수 있는 공종별 협의체를 구성, 운영토록 관리한다.

10. 용역기성처리와 관련하여 기성처리 완료 기준일은 폐기물 인계서가 배출자에게 도착한 날짜로 하며, 처리물량은 폐기물 인계서 및 폐기물 관리대장의 물량과 계량 확인서의 일치여부를 확인하여 확정한다.

11. 현장에서 반출된 폐기물은 중간처리장 및 최종처리장에 반입 여부를 확인할 수 있도록 반출일별 인계인수서를 관련 규정에 의거 3부 작성하여 인계, 인수자가 각각 보관하고, 이를 증명할 수 있는 자료(계량증명서, 차량별 계량사진 등)를 첨부하여 반출일 다음날 공사일지와 함께 감독자에게 제출하여야 하며, 사본을 건설공사 수급자에게 제출하여야 한다.

12. 사업장내 폐기물 무단 투기를 방지하기 위하여 수급자는 주기적으로 현장 순회점검 등 현장관리를 철저히 하여야 한다.

13. 아파트 건설공사 수급업체와 폐기물 처리 용역업체와의 시공한계는 아래와 같으며, 효율적인 공사관리를 위하여 상호 협조하여야 한다.

건설폐기물 분리배출․보관․관리	아파트 건설공사 수급업체
건설폐기물의 수집하여 처리장소로 운반	수집․운반업
건설폐기물을 분리, 선별, 파쇄하는 영업	중간처리업
폐기물 중 폐목재를 수집․운반․재활용	폐목재 재활용업체

⇒ 계약 후 후속공정에 지장에 없도록 적기에 선별 및 반출하여야 하며 반출 지연으로 발생되는 모든 문제는 수급인의 부담으로 처리하여야 한다.

14. 감독자의 허가 없이 반출할 수 없으며, 감독자가 반출중단 요구 시는 즉시 따라야 한다.

15. 위험개소에는 감독자와 협의하여 교통안전요원배치 등 안전에 필요한 안전조치를 수급자 부담으로 하여야 한다.

Ⅳ. 기  타

1.  계약자는 상차비, 운반비 및 처리비가 구분된 산출내역서를 계약시 함께 제출해야 한다.

2.  용역비의 조정은 다음의 경우에 한하여 가능하다.

(1) 아파트 건설공사의 설계변경으로 재료의 할증 물량 증감이 있는 경우

(2) 준공시 최종 정산 수량이 설계 수량보다 적을 경우

3. 용역기간은 계약일로부터 당 아파트 건설공사의 준공일까지이나, 조경공사 등으로 인해 추가 폐기물 발생시 공기 연장 및 계약변경에 대해 감독자와 협의하여 처리하여아 한다.

4. 건설폐기물의 수집․운반차량은 적재함의 양쪽 옆면에는 건설폐기물 수집․운반차량, 회사명 및 전화번호를 잘 알아볼 수 있도록 가로 100㎝ 이상, 세로 50㎝ 이상의 크기로 부착 또는 표기하되, 폐기물 수집․운반증 발급기관의 장이 인정하는 경우에는 차량의 크기에 따라 부착 또는 표기의 크기를 조정 할 수 있다.

5. 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 감독자와 협의 시행하여야 한다.