PQ지침서 보완내용

Page

지 침 서  내 용

보 완 내 용

비   고

11

라. 세부 계획지표

2) 주차장 : 1.1대/호 이상, 지하주차비율 70%미만

(데크주차장 지하주차장으로 보며, 상가주차는 별도산정)

라. 세부 계획지표

2) 주차장 : 1.1대/호 이상, 지하주차비율 100%

(데크주차장 지하주차장으로 보며, 상가주차는 별도산정)

* 장애인, 노약자, 화물, 긴급차량 제외한 주차장은

모두 지하에 설치

16

2) 부대복리시설 계획

① 주 차 장

∙지하주차비율은 아래 표와 같이 계획하고 지상에는 장애인이나 비상시 이용 가능한 적정 주차장이 확보되어야 한다. (위반시 감점)

주 차 대 수	A-BL	비 고
1.1대/호 이상	70%미만 (데크주차장포함)	장애인용주차장은 법적대수 확보

2) 부대복리시설 계획

① 주 차 장

∙지하주차비율은 아래 표와 같이 계획하고 지상에는 장애인이나 비상시 이용 가능한 적정 주차장이 확보되어야 한다. (위반시 감점)

주 차 대 수	A-BL	비 고
1.1대/호 이상	100% 지하주차 (데크주차장포함)	장애인용주차장은 법적대수 확보

26

#붙임 2

감점항목기준

지침 위반	․주차대수 및 지하주차비율 (70%미만)	5대당0.2점

#붙임 2

감점항목기준

지침 위반	․주차대수 및 지하주차비율 (100%미만)	0.2점